(footprint "XFMR_WURTH_749014012"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "10/100 Base-Tx  LAN Transformer, Body 17 x 24.55mm")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 0 -13.25 0)
		(layer "F.SilkS")
	)
	(property "Value" "XFMR_WURTH_749014012"
		(at 0 13.25 0)
		(layer "F.Fab")
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
	)
	(pad "1" smd rect
		(at -8.115 -8.89)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "2" smd rect
		(at -8.115 -6.35)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "3" smd rect
		(at -8.115 -3.81)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "4" smd rect
		(at -8.115 -1.27)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "5" smd rect
		(at -8.115 1.27)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "6" smd rect
		(at -8.115 3.81)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "7" smd rect
		(at -8.115 6.35)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "8" smd rect
		(at -8.115 8.89)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "9" smd rect
		(at 8.115 8.89)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "10" smd rect
		(at 8.115 6.35)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "11" smd rect
		(at 8.115 3.81)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "12" smd rect
		(at 8.115 1.27)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "13" smd rect
		(at 8.115 -1.27)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "14" smd rect
		(at 8.115 -3.81)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "15" smd rect
		(at 8.115 -6.35)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(pad "16" smd rect
		(at 8.115 -8.89)
		(size 2.87 1.02)
		(layers "F.Cu" "F.Mask" "F.Paste")
	)
	(embedded_fonts no)
)
